Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Aluminiumprofilleuchte
Ausschreibungstext

Projekt:	ER-Elektronik - Notbeleuchtung	
Auftraggeber:		
Erstellt von:		

		

1	Ausschreibungstext
1.01	SZ lang nachleuchtende Sicherheitszeichen, Seitenverhältniss 1:1
1.01.010	Größe 1 - 150 *150mm (für Erkennungsweite 15m) aus Aluminium,einseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Aluminium, 1mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-1-1-AS-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.01.020	Größe 1 - 150 *150mm (für Erkennungsweite 15m) aus Aluminium, beidseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Aluminium, 1mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-1-1-AD-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.01.030	Größe 1 - 150 *150mm (für Erkennungsweite 15m) aus Kunststoff,einseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-1-1-KS-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.01.040	Größe 1 - 150 *150mm (für Erkennungsweite 15m) aus Kunststoff, beidseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-1-1-KD-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.01.050	Winkelschild 
Größe 1 - 150 *150 *122mm (für Erkennungsweite 15m) aus Kunststoff, 2seitig sichtbar
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-1-1-KN-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen

0 St	......................	..............................
1.01.060	Größe 2 - 200 *200mm (für Erkennungsweite 20m) aus Aluminium,einseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Aluminium, 1mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-2-1-AS-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.01.070	Größe 2 - 200 *200mm (für Erkennungsweite 20m) aus Aluminium, beidseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Aluminium, 1mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-2-1-AD-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.01.080	Größe 2 - 200 *200mm (für Erkennungsweite 20m) aus Kunststoff, einseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-2-1-KS-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.01.090	Größe 2 - 200 *200mm (für Erkennungsweite 20m) aus Kunststoff, beidseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-2-1-KD-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.01.100	Winkelschild 
Größe 2 - 200 *200 *141mm (für Erkennungsweite 20m) aus Kunststoff, 2seitig sichtbar
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-2-1-KN-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.110	Zusatzzeichen Pfeil 90° grün (43) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.120	Zusatzzeichen Pfeil 45° grün (44) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.130	Erste Hilfe Zeichen - Arzt  E009  (45) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.140	Erste Hilfe Zeichen - Notruftelefon  E004  (46) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.150	Erste Hilfe Zeichen - Krankentrage E013  (47) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.160	Erste Hilfe Zeichen - Notdusche E012  (48) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.170	Erste Hilfe Zeichen - Sammelstelle E007  (49) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.180	Erste Hilfe Zeichen - Erste Hilfe E003  (71) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.190	Erste Hilfe Zeichen   Notausgangsvorrichtung  E008 (72)

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.200	Erste Hilfe Zeichen   Automatisierter Externer Defibrillator  E010 (73)

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.210	Erste Hilfe Zeichen - Augenspül-einrichtung E011  (74) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.220	Erste Hilfe Zeichen -  Notausstieg mit Fluchtleiter E016  (76)

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.230	Erste Hilfe Zeichen - Rettungsausstieg E017  (77) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.240	Erste Hilfe Zeichen - Öffnung durch Linksdrehung E018  (78) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.250	Erste Hilfe Zeichen - Öffnung durch Rechtsdrehung E019  (79) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.260	Brandschutz Zeichen - Brandschutztür F007  (51) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.270	Zusatzzeichen Pfeil 90° rot (52) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.280	Zusatzzeichen Pfeil 45° rot (53) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.290	Brandschutz Zeichen - Löschschlauch F002  (54) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.300	Brandschutz Zeichen - Brandmeldetelefon F006  (55) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.310	Brandschutz Zeichen - Feuerlöscher F001  (56) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.320	Brandschutz Zeichen - Feuerleiter F003  (57
) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.330	Brandschutz Zeichen - Brandmelder (manuell) F005  (58) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.340	Brandschutz Zeichen - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung F004  (59) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.340	Halter 1 seitig, für SZ Größe 1 und 2 (Wand) selbstklebend auf glatter Fläche

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.01.340	Halter 2 seitig, für SZ Gr.1 und 2 (Decke,Ausleger) selbstklebend auf glatter Fläche

0 St	......................	..............................
Summe 1.01	SZ lang nachleuchtende Sicherheitszeichen, Seitenverhältniss 1:1		..............................	
1.02	SZ lang nachleuchtende Fluchtwegschilder, Seitenverhältniss 2:1
1.02.010	Größe 3 - 300 *150mm (für Erkennungsweite 15m) aus Aluminium,einseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Aluminium, 1mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-3-1-AS-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.02.020	Größe 3 - 300 *150mm (für Erkennungsweite 15m) aus Aluminium, beidseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Aluminium, 1mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-3-1-AD-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.02.030	Größe 3 - 300 *150mm (für Erkennungsweite 15m) aus Kunststoff,einseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-3-1-KS-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.02.040	Größe 3 - 300 *150mm (für Erkennungsweite 15m) aus Kunststoff, beidseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-3-1-KD-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.02.050	Größe 4 - 400 *200mm (für Erkennungsweite 20m) aus Aluminium,einseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Aluminium, 1mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-4-1-AS-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.02.060	Größe 4 - 400 *200mm (für Erkennungsweite 20m) aus Aluminium, beidseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Aluminium, 1mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-4-1-AD-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.02.070	Größe 4 - 400 *200mm (für Erkennungsweite 20m) aus Kunststoff, einseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-4-1-KS-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
1.02.080	Größe 4 - 400 *200mm (für Erkennungsweite 20m) aus Kunststoff, beidseitig bedruckt
Ausführung nach ASR A1.3, lang nachleuchtend nach DIN 67510, mit Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen
bei Bedarf kombinierbar mit Richtungspfeil auf Schild gleicher Größe

Mindestleuchtdichte nach 10min	:	320 mcd/m² 
Mindestleuchtdichte nach 60min	:	  42 mcd/m² 
Leuchtkraft 			:	mindestens 12 Stunden 
Material 			:	Kunststoff, 1,3mm 

Typ / Bezeichnung 		: 	SZ-4-1-KD-** 
					** Rettungszeichen, Brandschutzzeichen oder Erste-Hilfe-Zeichen siehe Bedarfspositionen
0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.090	Rettungsweg durch Notausgang - Pfeil nach unten  (21) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.100	Rettungsweg durch Notausgang - Pfeil nach rechts  (22) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.110	Rettungsweg durch Notausgang - Pfeil nach links (23) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.120	Rettungsweg geradeaus zum Notausgang - Pfeil nach oben (25) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.130	Rettungsweg zum Notausgang - rechts nach unten Pfeil 45° (26) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.140	Rettungsweg zum Notausgang - links nach unten Pfeil 45° (27) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.150	Rettungsweg zum Notausgang - links nach oben Pfeil 45° (28) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.160	Rettungsweg zum Notausgang - rechts nach oben Pfeil 45° (29) 

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.340	Halter 1 seitig, für SZ Größe 3 und 4 (Wand) selbstklebend, auf glatter Fläche

0 St	......................	..............................
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
1.02.340	Halter 2 seitig, für SZ Gr.3 und 4 (Decke,Ausleger) selbstklebend auf glatter Fläche

0 St	......................	..............................
Summe 1.02	SZ lang nachleuchtende Fluchtwegschilder, Seitenverhältniss 2:1		..............................	
Summe 1	Ausschreibungstext		..............................	
1.01	SZ lang nachleuchtende Sicherheitszeichen, Seitenverhältniss 1:1		..............................	
1.02	SZ lang nachleuchtende Fluchtwegschilder, Seitenverhältniss 2:1		..............................	
Summe 1	Ausschreibungstext		..............................	

1	Ausschreibungstext		..............................	

	Summe Zusammenstellung:		..............................	
	Summe ohne Nachlass:		..............................	
	Nachlass (..............................%):		..............................	
	Summe netto:		..............................	
	zzgl. 19% MwSt:		..............................	
	Summe inkl. MwSt:		..............................